
**Milestone 1**

**Ne görüyorum?**

* Frekans arttıkça losslar lineer olarak artıyor. IGBT de 2 katlık bir frekans değişimi lossta 1.5 kat oluyor. Diotta bu etki çok çok daha az.
* Modulation dept değişimi diot ve IGBT de benzer bir değişim gösteriyor. Ve frekansa oranla daha negligible
* Power factordaki artış diot lossu etkilemezken IGBTde bir miktar artışa sebep oluyor.

***Overall, lossa en büyük katkı IGBT tarafından özellikle frekanstaki artışlarda gözle görülür şekilde.***

******